// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qcom-ipq4019.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	model = "devolo Magic 2 WiFi next";
	compatible = "devolo,magic-2-wifi-next";

	aliases {
		// TODO: Verify if the ethernet0 alias is needed
		ethernet0 = &gmac;
	};

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x10000000>;
	};

	soc {
		gpio_export {
			compatible = "gpio-export";

			plc {
				gpio-export,name = "plc-enable";
				gpio-export,output = <1>;
				gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			};
		};

	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wlan {
			label = "WLAN";
			gpios = <&tlmm 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		reset {
			label = "Reset";
			gpios = <&tlmm 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status_dlan {
			label = "white:dlan";
			gpios = <&tlmm 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		status_wlan {
			function = LED_FUNCTION_WLAN;
			color = <LED_COLOR_ID_WHITE>;
			gpios = <&tlmm 58 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		error_dlan {
			label = "red:dlan";
			gpios = <&tlmm 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
	};
};

&watchdog {
	status = "okay";
};

&prng {
	status = "okay";
};

&crypto {
	status = "okay";
};

&tlmm {
	spi_0_pins: spi_0_pinmux {
		mux {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			drive-strength = <12>;
			bias-disable;
		};

		mux_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
			output-high;
		};
	};

	mdio_pins: mdio_pinmux {
		mux_1 {
			pins = "gpio53";
			function = "mdio";
			bias-pull-up;
		};
		mux_2 {
			pins = "gpio52";
			function = "mdc";
			bias-pull-up;
		};
	};

	serial_pins: serial_pinmux {
		mux {
			pins = "gpio61", "gpio60";
			function = "blsp_uart0";
			bias-disable;
		};
	};

	button_pins: button_pinmux {
		mux {
			function = "gpio";
			pins = "gpio0", "gpio5";
			bias-disable;
			input;
		};
	};
};

&cryptobam {
	status = "okay";
};

&blsp_dma {
	status = "okay";
};

&blsp1_uart1 {
	pinctrl-0 = <&serial_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
};

&ethphy0 {
	status = "disabled";
};

&ethphy1 {
	status = "disabled";
};

&wifi0 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "devolo,magic-2-wifi-next";
};

&wifi1 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "devolo,magic-2-wifi-next";
};

&blsp1_spi1 {
	pinctrl-0 = <&spi_0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_LOW>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "n25q128a11";
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "SBL1";
				reg = <0x00000000 0x00040000>;
				read-only;
			};
			partition@40000 {
				label = "MIBIB";
				reg = <0x00040000 0x00020000>;
				read-only;
			};
			partition@60000 {
				label = "QSEE";
				reg = <0x00060000 0x00060000>;
				read-only;
			};
			partition@c0000 {
				label = "CDT";
				reg = <0x000c0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@d0000 {
				label = "DDRPARAMS";
				reg = <0x000d0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@e0000 {
				label = "APPSBLENV"; /* uboot env*/
				reg = <0x000e0000 0x00010000>;
			};
			partition@f0000 {
				label = "APPSBL"; /* uboot */
				reg = <0x000f0000 0x00080000>;
				read-only;
			};
			partition@170000 {
				label = "ART";
				reg = <0x00170000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			firmware@180000 {
				compatible = "denx,fit";
				label = "firmware";
				reg = <0x00180000 0x01a80000>;
			};
		};
	};
};

&mdio {
	status = "okay";
	pinctrl-0 = <&mdio_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	reset-gpios = <&tlmm 59 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	reset-delay-us = <2000>;
};

&gmac {
	status = "okay";
};

&switch {
	status = "okay";
};

&swport5 {
	status = "okay";
	label = "lan1";
};

&swport3 {
	status = "okay";
	label = "lan2";
};

&swport4 {
	status = "okay";
	label = "ghn";
};
