--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -427,6 +427,112 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_gw6200 = {
+	.name				= "GW6200",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.has_dsp			= 1,
+		.dsp = {
+		.gpio_rst		= 8, /* FIXME: What is real GPIO here? */
+		.gpio_int		= 34,
+		.ext_irq		= 2,
+		.cs			= 2,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "GW6200:green:line1",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "GW6200:green:line2",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "GW6200:green:line3",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "GW6200:green:tel",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 36,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_gw6000 = {
+	.name				= "GW6000",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.has_dsp			= 1,
+	.dsp = {
+		.gpio_rst		= 6,
+		.gpio_int		= 34,
+		.ext_irq		= 2,
+		.cs			= 2,
+	},
+
+	/* GW6000 has no GPIO-controlled leds */
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 36,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
+
+
 static struct board_info __initdata board_FAST2404 = {
 	.name				= "F@ST2404",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -1508,6 +1614,8 @@ static const struct board_info __initdat
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6348
 	&board_96348r,
 	&board_96348gw,
+	&board_gw6000,
+	&board_gw6200,
 	&board_96348gw_10,
 	&board_96348gw_11,
 	&board_FAST2404,
