/dts-v1/;

/include/ "amazonse.dtsi"

/ {
	model = "DGN1000B - Netgear DGN1000B";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x1000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				spi {
					lantiq,groups = "spi", "spi_cs1";
					lantiq,function = "spi";
				};
				asc {
					lantiq,groups = "asc";
					lantiq,function = "asc";
				};
				keys_in {
					lantiq,pins = "io0",/* "io25", */"io29";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <1>;
				};
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
			mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
		};

		spi@E100800 {
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l3205d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "mx25l64";
				spi-max-frequency = <5000000>;

				partition@0 {
					reg = <0x0 0x20000>;
					label = "SPI (RO) U-Boot Image";
					read-only;
				};
	
				partition@20000 {
					reg = <0x20000 0x10000>;
					label = "ENV_MAC";
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					reg = <0x30000 0x10000>;
					label = "DPF";
					read-only;
				};

				partition@40000 {
					reg = <0x40000 0x10000>;
					label = "NVRAM";
					read-only;
				};

				partition@500000 {
					reg = <0x50000 0x003a0000>;
					label = "kernel";
				};
			};
		};
		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 0 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 25 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 29 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		cmpatible = "gpio-leds";
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&gpio 1 1>;
			default-state = "on";
		};
		online {
			label = "online";
			gpios = <&gpio 2 1>;
			default-state = "on";
		};
		online2 {
			label = "online2";
			gpios = <&gpio 3 1>;
			default-state = "on";
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 13 1>;
			default-state = "on";
		};
	};
};
