--- a/arch/mips/kernel/traps.c
+++ b/arch/mips/kernel/traps.c
@@ -54,6 +54,7 @@
 #include <asm/types.h>
 #include <asm/stacktrace.h>
 #include <asm/uasm.h>
+#include <asm/time.h>
 
 extern void check_wait(void);
 extern asmlinkage void r4k_wait(void);
@@ -1598,6 +1599,8 @@ void __cpuinit per_cpu_trap_init(bool is
 	if (cpu_has_mips_r2) {
 		cp0_compare_irq_shift = CAUSEB_TI - CAUSEB_IP;
 		cp0_compare_irq = (read_c0_intctl() >> INTCTLB_IPTI) & 7;
+		if (get_c0_compare_irq)
+			cp0_compare_irq = get_c0_compare_irq();
 		cp0_perfcount_irq = (read_c0_intctl() >> INTCTLB_IPPCI) & 7;
 		if (cp0_perfcount_irq == cp0_compare_irq)
 			cp0_perfcount_irq = -1;
--- a/arch/mips/include/asm/time.h
+++ b/arch/mips/include/asm/time.h
@@ -52,6 +52,7 @@ extern int (*perf_irq)(void);
  */
 #ifdef CONFIG_CEVT_R4K_LIB
 extern unsigned int __weak get_c0_compare_int(void);
+extern unsigned int __weak get_c0_compare_irq(void);
 extern int r4k_clockevent_init(void);
 #endif
 
