/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV7525PW - Speedport W303V Typ A";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 31 0>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@10000 {
					label = "uboot_env";
					reg = <0x10000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@20000 {
					label = "linux";
					reg = <0x20000 0x3d0000>;
				};

				partition@400000 {
					label = "board_config";
					reg = <0x3f0000 0x10000>;
					read-only;
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0x3f0016 0x6>;
				mac-increment = <2>;
			};

			ralink_eep {
				compatible = "ralink,eeprom";
				ralink,eeprom = "RT2860.eeprom";
				reg = <0 0x3f0410 0x110>;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				exin {
					lantiq,groups = "exin1";
					lantiq,function = "exin";
				};
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1", "req1";
					lantiq,function = "pci";
				};
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			interrupt-map = <0x7000 0 0 1 &icu0 135 1>;
			req-mask = <0x1>;
		};

	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 29 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 30 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 3 1>;
		};
		power1 {
			label = "power1";
			gpios = <&gpio 4 1>;
		};
		online {
			label = "online";
			gpios = <&gpio 5 1>;
		};
		voice {
			label = "voice";
			gpios = <&gpio 6 1>;
		};
		voice2 {
			label = "voice2";
			gpios = <&gpio 8 1>;
		};
		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpio 9 1>;
		};
	};
};
