From 9b990ee00f70bdd6a731dbe264d5acb453a6c5e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Florian Fainelli <florian@openwrt.org>
Date: Wed, 25 Jan 2012 17:39:57 +0100
Subject: [PATCH 07/63] MIPS: BCM63XX: add BCM6368 SPI clock mask

Signed-off-by: Florian Fainelli <florian@openwrt.org>
---
 arch/mips/bcm63xx/clk.c |    6 ++++--
 1 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

--- a/arch/mips/bcm63xx/clk.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/clk.c
@@ -181,9 +181,11 @@ static void spi_set(struct clk *clk, int
 		mask = CKCTL_6338_SPI_EN;
 	else if (BCMCPU_IS_6348())
 		mask = CKCTL_6348_SPI_EN;
-	else
-		/* BCMCPU_IS_6358 */
+	else if (BCMCPU_IS_6358())
 		mask = CKCTL_6358_SPI_EN;
+	else
+		/* BCMCPU_IS_6368 */
+		mask = CKCTL_6368_SPI_EN;
 	bcm_hwclock_set(mask, enable);
 }
 
