--- a/drivers/net/wireless/ath/ath10k/htt.h
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath10k/htt.h
@@ -236,7 +236,11 @@ enum htt_rx_ring_flags {
 };
 
 #define HTT_RX_RING_SIZE_MIN 128
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 #define HTT_RX_RING_SIZE_MAX 2048
+#else
+#define HTT_RX_RING_SIZE_MAX 512
+#endif
 #define HTT_RX_RING_SIZE HTT_RX_RING_SIZE_MAX
 #define HTT_RX_RING_FILL_LEVEL (((HTT_RX_RING_SIZE) / 2) - 1)
 #define HTT_RX_RING_FILL_LEVEL_DUAL_MAC (HTT_RX_RING_SIZE - 1)
--- a/drivers/net/wireless/ath/ath10k/pci.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath10k/pci.c
@@ -133,7 +133,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 512,
+#else
+		.dest_nentries = 128,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htt_htc_rx_cb,
 	},
 
@@ -142,7 +146,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 128,
+#else
+		.dest_nentries = 64,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htc_rx_cb,
 	},
 
@@ -169,7 +177,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 512,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 512,
+#else
+		.dest_nentries = 128,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_htt_rx_cb,
 	},
 
@@ -194,7 +206,11 @@ static const struct ce_attr pci_host_ce_
 		.flags = CE_ATTR_FLAGS,
 		.src_nentries = 0,
 		.src_sz_max = 2048,
+#ifndef CONFIG_ATH10K_SMALLBUFFERS
 		.dest_nentries = 128,
+#else
+		.dest_nentries = 96,
+#endif
 		.recv_cb = ath10k_pci_pktlog_rx_cb,
 	},
 
